**172.16.67.0/24**

|  |  |
| --- | --- |
| ES-1 LAN | 19 |
| ES-2 LAN | 23 |
| WS-1 LAN | 11 |
| WS-2 LAN | 7 |

ES-2 LAN 23

N=5 => m = 3 => 172.16.67.0/ 27 255.255.255.224

ES-1 LAN 19

N=5 => m =0 => 172.16.67.32/ 27 255.255.255.224

WS-1 LAN 11

N=4 => m = 1 => 172.16.67.64/ 28 255.255.255.240

WS-2 LAN 7

N= 4 => m = 0 => 172.16.67.80 /28 255.255.255.240

Router 2

N= 2 => m = 2 => 172.16.67.96 /30 255.255.255.252